Model de jurnal pentru laboratorul Porti logice cu CMOS
Inversorul cu Tz. MOS complementari
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Schema inversorului
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Schema simplificata a inversorului

	

Schema circuitului de test
	


	A
	Q1
	Q2
	Y

	L
	ON
	OFF
	H

	H
	OFF
	ON
	L



Tabel de completat


Indicatie.
Un tz. MOS cu canal N [image: https://cnic.ro/ed/html/images/N-ch-left.png]este in stare de ON atunci cand poarta sa este in H.
Un tz. MOS cu canal P [image: https://cnic.ro/ed/html/images/P-ch-left.png]este in stare de ON atunci cand poarta sa este in L.



Poarta NOR Tanzistori MOS complementari
	








Schema portii NOR (de completat)
	

Schema simplificată a porţii NOR

	

Schema circuitului de test
	




	A
	B
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Y

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Tabel de completat


Indicatie.
Un tz. MOS cu canal N [image: https://cnic.ro/ed/html/images/N-ch-left.png]este in stare de ON atunci cand poarta sa este in H.
Un tz. MOS cu canal P [image: https://cnic.ro/ed/html/images/P-ch-left.png]este in stare de ON atunci cand poarta sa este in L.



Poarta NAND Tanzistori MOS complementari
	








Schema portii NAND (de completat)
	
[bookmark: _GoBack]
Schema simplificată a porţii NAND

	

Schema circuitului de test
	




	A
	B
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Y

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Tabel de completat


Indicatie.
Un tz. MOS cu canal N [image: https://cnic.ro/ed/html/images/N-ch-left.png]este in stare de ON atunci cand poarta sa este in H.
Un tz. MOS cu canal P [image: https://cnic.ro/ed/html/images/P-ch-left.png]este in stare de ON atunci cand poarta sa este in L.



Inversor cu Iesire Tristate cu Tanzistori MOS complementari
	








Schema completă a inversorului cu iesire tristate (de completat)
	[image: ] [image: ]
Schema simplificată a inversorului cu iesire tristate

	

Schema circuitului de test
	
	A
	!EN
	EN
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Y
	Iout[mA]

	L
	L
	L
	
	
	
	
	
	

	L
	L
	H
	
	
	
	
	
	

	L
	H
	L
	
	
	
	
	
	

	L
	H
	H
	
	
	
	
	
	

	H
	L
	L
	
	
	
	
	
	

	H
	L
	H
	
	
	
	
	
	

	H
	H
	L
	
	
	
	
	
	

	H
	H
	H
	
	
	
	
	
	


Tabel de completat
Indicatie. Notati si semnul curentului de iesire Iout.


Indicatie.
Un tz. MOS cu canal N [image: https://cnic.ro/ed/html/images/N-ch-left.png]este in stare de ON atunci cand poarta sa este in H.
Un tz. MOS cu canal P [image: https://cnic.ro/ed/html/images/P-ch-left.png]este in stare de ON atunci cand poarta sa este in L.


Comutatorul analogic bilateral cu Tz. MOS complementari 
(Trasmission gate as CMOS bilateral Switch)
	







Schema comutatorului (de completat)
	[image: ]
Schema simplificata a comutatorului

	

Schema circuitului de test
	


	Con-trol
	Q1
	Q2
	VA
[V]
	VB
[V]
	(VA-VB)
[V]
	ISW
[mA]
	RSW
[kΩ]

	L
	
	
	
	
	
	
	

	L
	
	
	
	
	
	
	

	H
	
	
	
	
	
	
	



Tabel de completat
Indicatie. 
Pentru starea ON a comutatorului reglati pozitia potentionetrului de 100Ω astfel încât curentul ISW≅±100mA.
Rezistenta comutatorului o calculati folosind formula: RSW=(VA-VB)/ISW


Indicatie.
Un tz. MOS cu canal N [image: https://cnic.ro/ed/html/images/N-ch-left.png]este in stare de ON atunci cand poarta sa este in H.
Un tz. MOS cu canal P [image: https://cnic.ro/ed/html/images/P-ch-left.png]este in stare de ON atunci cand poarta sa este in L.
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