Formule utile
	[image: sedr42021_1329b]
	Timpii de încărcare și de descărcăre ai condensatorului C_1 depind de cele două praguri:  și . Din construcţie se asigură condiţia ca  să fie egal cu jumătate din , adică .
Vezi divizorul format din rezistenţe de 5kΩ din figura de mai jos:
[image: ]
Dacă intrarea de control a pragului de sus (Control Voltage – pin 5) este lăsată în aer, atunci .
Dacă la intrarea de control este plasată o sursă de tensiune de continuă externă programată la o valoare , atunci , iar .
Durata de încărcare este: 
Durata de descărcare este: 

	[image: https://cnic.ro/ed/teme/img/Astable-Multivibrator-using-555-IC_modif.png]
	


Modul de lucru
Obiectivul principal constă în măsurare acestor timpi pentru valori date ale celor 3 parametrii: ,  și . în două situatii: 
· Fără sursă de control a pragului de sus
· Cu sursă de control a pragului de sus, pentru 2 valori: Vc=6V si Vc=8V
pentru 2 tensiuni de alimentare Vcc=12V si Vcc=15V
· Controlul Tensiunii de alimentare se face folosind controlul [image: ]
· Controlul pentru pragul superior  se face folosind controalele [image: ]
Valorile parametrilor ,  și . se schimba fie folosind butonul: [image: ] fie butonul Power ON/OFF.
Canalul 1 se consodera conectat la pinul 6 (Th), iar canalul 2 la pinul 3 (Out) la circuitul 555.

	


[bookmark: _GoBack]Studentul trebuie să completeze un tabel de forma:

	Parametrii studiului
	Valori Teoretice
	Valori Experimentale
	Obs.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Pentru fiecare mărime din tabel se vor completa unităţile de măsură
Tabelul se completeaza pentru cel putin 3 seturi de parametrii ,  și . 

Studentul va completa astfel 3 (seturi)*3 (Vc=aer,6V,8V)*2(Vcc=12V, Vcc=15V)=18 linii de tabel, în afara liniilor de titlu.
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Alte valori
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